通用要求：

节点类型：协调器、路由器、终端（节点可在应用的控制下在协调器和路由器之间转换）。

网络安全模型：1、中心安全网络。2、分布安全网络

网络秘钥：

1. The default global Trust Center link key

2. The distributed security global link key

3. An install code derived preconfigured link key

4. The touchlink preconfigured link key